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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО
· Идентификатор за продукта

· Търговско наименование: Kapci 605
·  Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация
· Приложение на веществото / сместа 1263

· Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
· Производител/Доставчик:
Kapci Coatings /Капси Коутингс 
Промишлена зона Ел-Расва 
гр. Порт Саид, Египет  mohamed.rashad@kapci.com

· За допълнителна информация: Отдел „Безопасност на продуктите“ 
· Информация при спешни случаи: В рамките на нормалното работно време: +20 66 3770000

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

· Класифициране на веществото или сместа
· Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

[image: ] GHS02 запалим
Flam. Liq. 2  	H225 Силно запалими течност и пари.

[image: ]  GHS07
Skin Irrit. 2	H315	Предизвиква дразнене на кожата
Eye Irrit. 2	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
Skin Sens.1	H317	Може да причини алергична кожна реакция
STOT SE 3 	H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища


Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО

[image: ] 	Xi; Irritant

R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата

[image: ]	Xi; Sensiting

R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

    [image: ]  F; Highly flammable
R11 	Лесно запалим

· Информация относно конкретни опасности за хората  и околната среда:
Продуктът се етикетира на базата на метода за оценка от "Общите насоки за категоризиране на препарати в ЕС", в последната валидна редакция. 
· Система за класификация:
Класификацията съответства на актуалните рецептури на ЕС, и е допълнена с данни от специализираната литература и данни на компанията. 

· Елементи на етикета 
· Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Продуктът е класифициран и етикиран според Регламента относно класифицирането,
етикирането и опаковането (CLP).

· Пиктограми за опасност

[image: ]	[image: ]
GHS02	GHS07

· Сигнална дума: Опасно

· Елементи на етикета, определящи опасността:

етил акрилат

· Предупреждения за опасност (H-фрази)

H225	Силно запалими течност и пари
H315		Предизвиква дразнене на кожата
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H317	Може да причини алергична кожна реакция
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища


· Препоръки за безопасност (Р-фрази)

P101		При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	 	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103		Преди употреба прочетете етикета.
P210		Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P241		Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/оборудване, обезопасено срещу експлозия
P261		Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 
P305 + P351 + P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако иматакива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P405		Да се съхранява под ключ.
  P501 	Съдържанието/контейнерът да се депонира в съответствие с местните/регионални/ национални/международни нормативни актове.

· Други опасности

Резултати от оценката дали веществото/сместа отговаря на критериите за идентификация на:
·  устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) вещество: Не e приложимо
· високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB) вещество: Не e приложимо


3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
· Химична идентичност: смес
· Описание: Смес от изброените по-долу вещества, с неопасни добавки.

	· Опасни съставки:

	CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8

	Етил акрилат
[image: ] Xn R20/21/22, [image: ] Xi; R36/37/38, [image: ] Xi R43, [image: ] F R11
	
2-12%

	
	 Flam. Liq. 2, H225; [image: ] Acute Tox. 4, H302, Acute Tox. 4, H312, Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
	



· Допълнителна информация: За информация относно приложимите R-фразите виж раздел 16.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
· Описание на мерките за първа помощ.
· След вдишване: Да се осигури достъп на свеж въздух и да се потърси медицинска помощ.
Ако пострадалият изпадне в безсъзнание, да се транспортира легнал неподвижно на една страна.
· След контакт с кожата: Засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун.
· След контакт с очите: Очите да се изплакнат обилно под течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. Ако симптомите продължат, да се потърси консултация с лекар.
· След поглъщане: Ако симптомите продължат, да се потърси консултация с лекар.
· Информация за медицинските специалисти:
· Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
 Няма налична допълнителна информация. 
· Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Няма налична допълнителна информация.



5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

· Пожарогасителни средства
· Подходящи средства за гасене на пожар: CO2, пясък, прах за гасене. Да не се използва вода.
· Средства неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Силна водна струя
· Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Няма налична допълнителна информация. 
· Съвети за пожарникарите
· Специални предпазни средства: не се изискват специални мерки.


6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

· Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Носете предпазна екипировка. Незащитени хора да се държат настрана. 
· Мерки за опазване на околната среда:
Да не се допуска проникване в канализацията или други водни източници.
Да се информират съответните органи в случай на изтичане във воден източник или канализация.
Да не се допуска проникване в канализацията, повърхностни води или подземни води
· Методи и материали за ограничаване и почистване:
Абсорбирайте с подходящи абсорбиращи материали (пясък, диатомит, киселинни и универсални  свързващи вещества, дървени стърготини).
Осигурете достатъчна вентилация. 
Да не се използва вода или средства на водна основа.

· Позоваване на други раздели
За информация относно безопасен начин на работа виж раздел 7.
За информация относно лични предпазни средства виж раздел 8.
За информация относно третиране на отпадъците виж глава 13.

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

· Начин на работа:
· Предпазни мерки за безопасна работа: 
  Да се осигури достатъчно добро проветряване/отвеждане на отработените изпарения на работното място.
Да се предотврати образуване на запалими/опасни газове.
· Информация относно защита срещу пожар/експлозия:
Да се държи далеч от източници на запалване – Да не се пуши.
Вземете мерки срещу образуване на електростатични заряди.

· Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости
· Съхранение:
· Изисквания към помещенията и контейнерите за съхранение: Да се съхранява на хладно.
· Информация относно съхранение в едно общо помещение за съхранение: Не е необходимо.
· Допълнителна информация относно условията за съхранение: 
Контейнерите да се държат плътно затворени.
Да се съхранява на сухо и прохладно място, в добре затворени кутии.
· Специфична(и) крайна (и) употреба (и) Няма налична допълнителна информация. 




8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

· Допълнителна информация относно необходими технически съоръжения на работното място: Няма допълнителна информация; виж точка 7.



·  Контролни параметри
	· Гранични стойности на химични съставки, които подлежат на наблюдение при работа:

	140-88-5 етил акрилат 

	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 42 mg/m³, 10 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 21 mg/m³, 5 ppm




· Допълнителна информация: За база са използвани актуалните към момента на изготвяне рецептури.

· Контрол при експозиция
· Лични предпазни средства:
· Обща защита и хигиенни мерки: 
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло
Измивайте ръцете преди почивка и при приключване на работата.
Избягвайте контакт с кожата.

· Защита на дихателните пътища: 
В случай на краткотрайна експозиция или ниско замърсяване, използвайте респираторно оборудване с филтър. В случай на интензивна или дълготрайна експозиция, използвайте автономни дихателни апарати със затворена система.


· Защита на ръцете:
[image: ] Защитни ръкавици
Ръкавиците трябва да бъдат произведени от непромокаема материя, устойчива на въздействието на продукта/веществото/препарата.
Т.к. не са правени специални изследвания в тази връзка, не могат да бъдат дадени препоръки за конкретен вид материал за изработка на ръкавиците за защита от продукта/препарата/ химическата смес.
Определящи при избора на подходящи предпазни ръкавици следва да бъдат времето за проникване на веществото през тях, времето на разпространение на въздействието и на разлагане на материала.

· Материал на ръкавиците
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от допълнителни показатели за качество, които са различни при различните производители. Продуктът е комбинация от няколко вещества, поради това е невъзможно да се предвиди устойчивостта на материала предварително. Преди употреба ръкавиците трябва да се тестват.

· Време за проникване на износването в материала на ръкавиците
Данни за точното време за проникване на въздействието на продукта в материала следва да бъдат получени от производителя на предпазните ръкавици и изискванията в това отношение трябва да се спазват.

· Защита на очите:

[image: ]  Плътно прилепващи предпазни очила


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

	· Информация относно основните физични и химични свойства
· Обща информация

	· Външен вид:
Агрегатно състояние:	Течност
Цвят:	Съгласно продуктовата спецификация
· Мирис:	Характерен
· Праг на мирис:	Не е определен

	· рН:                                                            Не е определена

	· Промяна в агрегатното състояние
Точка на топене/Температурен интервал на топене: Неопределени.
Точка на кипене/Граници на кипене:  99°C

	· Температура на възпламеняване:	9°C

	· Запалимост (твърдо вещество, газообразно): Не е приложимо

	· Температура на запалване:	350°C

	· Температура на разпадане:   Не е определена

	· Самозапалимост:	Продуктът не е самозапалим.

	· Опасност от експлозия:	Няма опасност от експлозия. Въпреки това обаче, е възможно образуване на избухливи пари.

	· Граници на експлозия:
Долна:	Не е определена 
Горна:	Не е определена

	· Налягане на парите:             Не е определено

	· Плътност:	Не е определена
· Относителна плътност      Не е определена
· Плътност на парите           Не е определена
· Скорост на изпаряване:       Не е определена

	· Разтворимост във / Възможност за смесване с вода: Невъзможен или труден за смесване.

	· Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Не е определен

	·Вискозитет:
Динамичен: Не е определен
Кинематичен: Не е определен


	· Съдържание на разтворители:
Органични разтворители:	0.0 %
Летливи органични съединения (VOC) (ЕО)   0.00 %

	Съдържание на твърди вещества:	 93.0 %
Допълнителна информация: Няма налична допълнителна информация





10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

· Реактивност
· Химически стабилен
· Топлинно разпадане / условия, които трябва да се избягват: Няма вероятност от разпадане, ако се използва съобразно спецификациите.
· Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции
· Условия, които трябва да се избягват: Няма налична допълнителна информация
· Несъвместими материали: Няма налична допълнителна информация
· Опасни продукти от химическо разпадане: Не са известни опасни продукти от химическо разлагане.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

· Информация за токсичните ефекти
· Остра токсичност:

· Първоначално дразнещо действие:
· върху кожата: Дразни кожата и лигавицата.
· върху очите: Дразнещ ефект.
· Сенсибилизация: Възможно е сенсибилизиращо действие след контакт с кожата.
· Друга токсикологична информация:
На базата на метода за оценка на "Общите насоки за категоризиране на препарати в ЕС" в последната валидна редакция, продуктът е свързан със следните опасности: 
Дразнещ


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

· Токсичност
· Токсичност за водните организми: Няма налична допълнителна информация
· Допълнителна екологична информация
· Устойчивост и разградимост: Няма налична допълнителна информация
· Поведение в околната среда:
· Биоакумулираща способност: Няма налична допълнителна информация
· Преносимост в почвата: Няма налична допълнителна информация
· Допълнителна екологична информация
· Общи указания:
Клас на опасност по отношение на водите 2 (по немското законодателство) (Собствена класификация): опасен за водата
Да не се допуска попадането на продукта в подпочвените води, водни басейни и канализационната мрежа. 
Опасен за питейната вода, дори при проникване в малки количества в почвата.
· Резултати от оценката на PBT и vPvB
· PBT: Не е приложимо
 · vPvB: Не е приложимо
·  Други неблагоприятни ефекти: Няма налична допълнителна информация


13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

· Метод за третиране на отпадъците
· Препоръки 
Да не се депонира заедно с битови отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализационната мрежа.
· Замърсени опаковки:
· Препоръки: Депонирането следва да се извършва в съответствие с официалните нормативни разпоредби.



14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

·  Номер по списъка на ООН (UN-номер)
· ADR, IMDG, IATA		UN 1263

· Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
·  ADR				1263 БОЯ разтвор
· IMDG, IATA			БОЯ разтвор

Клас (ове) на опасност при транспортиране
· ADR, IMDG, IATA
[image: ]
· Клас 				3. Запалими течни вещества
· Етикет				3
· Опаковъчна група:			
· ADR, IMDG, IATA			II
· Опасности за околната среда
· Замърсител на морските басейни			Не

· Специални предпазни мерки за потребителите	Внимание: Запалими течни вещества
· Код за опасност (по Кемплер): 			339
· EMS номер:					F-E, S-Е
Транспортиране в наливно състояние 		Не е приложимо
съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 	
Кодекс IBC

    · Информация относно 
транспортирането/Допълнителна информация:

   · ADR
  	·  Ограничени количества (LQ)			5L
  · Изключени количества (EQ) 				Код: E2
Максимално нетно количество на вътрешна
опаковка: 30 ml
Максимално нетно количество на обща опаковка:
500 ml
· Транспортна категория				2
· Код за тунелни ограничения 				D/E

· IMDG
· Ограничени количества (LQ)				1L
· Изключени количества (EQ)  				Код: E2
Максимално нетно количество на вътрешна
опаковка: 30 ml
Максимално нетно количество на обща опаковка:
500 ml

· UN "Model Regulation": UN1263, PAINT solution, 3 II

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

· Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Няма налична допълнителна информация
·  Оценка на безопасност на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на безопасността на 
химичното вещество.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържащата се тук информация се основава на данните, които са ни известни към момента.  Тя обаче не представлява гаранция за конкретни характеристики на продукта и не обосновава договорно правоотношение.

· Приложими фрази
H225	Силно запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332	Вреден при вдишване
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

R11	Лесно запалим 
R20/21/22	Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/37/38	Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R43	Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

· Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел „Безопасност на продуктите“
· Лице за контакт: г-н Рашад
· Съкращения и акроними:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейско споразумение за международен сухопътен транспорт на опасни товари)
IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
IATA: Международна организация за въздушен транспорт
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества и смеси
EINECS Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества 
ELINCS :Европейски списък на нотифицираните нови химични вещества
CAS: Химическа реферативна служба, подразделение на Американското химическо общество
VOC: летливи органични вещества (САЩ, ЕС)
[bookmark: _GoBack]Flam. Liq. 2: Запалими течни вещества, Категория на опасност 2
Acute Tox. 4:Остра токсичност, Категория на опасност 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Skin Sens. 1: Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1
STOT SE 3: Специфична  токсичност  за  определени  органи  —  еднократна експозиция, категория на опасност 3

Подписаната, Ивелина Людмилова Димова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Информационен лист за безопасност за продукт Kapci 605. Преводът се състои от 9 страници.


Преводач: ..................................., Ивелина Людмилова Димова
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