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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО
· Идентификатор за продукта

· Търговско наименование: Kapci 1K Запълващ грунд (филер)
·  Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация
· Приложение на веществото / сместа 1263

· Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
· Производител/Доставчик:
Kapci Coatings /Капси Коутингс 
Промишлена зона Ел-Расва 
гр. Порт Саид, Египет  mohamed.rashad@kapci.com

· За допълнителна информация: Отдел „Безопасност на продуктите“ 
· Информация при спешни случаи: В рамките на нормалното работно време: +20 66 3770000

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

· Класифициране на веществото или сместа
· Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

[image: ] GHS02 запалим
Flam. Liq. 2	H225 Силно запалими течност и пари.


[image: ]GHS08		Опасно за здравето

Repr. 2 		H361d  Предполага се, че уврежда плода при бременност
STOT RE 2	H373   Може  да причини увреждане  на органите  при продължителна или повтаряща се експозиция
Asp. Tox. 1 	H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища


[image: ] GHS05 Корозия

Eye Dam. 1 	H318 	Предизвиква сериозно увреждане на очите

[image: ]  GHS07

Skin Irrit. 2 	H315	Предизвиква дразнене на кожата
STOT SE 3 	H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж

Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО

[image: ] Xn Harmful

R48/20-63-65	Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване. Възможен риск за увреждане на плода при бременност. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане

[image: ] Xi; Irritant

R36/38 Дразни очите и кожата

[image: ] F, Highly flammable

R11 Лесно запалим
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

· Информация относно конкретни опасности за хората  и околната среда:
Продуктът се етикетира на базата на метода за оценка от "Общите насоки за категоризиране на препарати в ЕС", в последната валидна редакция. 
· Система за класификация:
Класификацията съответства на актуалните рецептури на ЕС, и е допълнена с данни от специализираната литература и данни на компанията. 

· Елементи на етикета 
· Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Продуктът е класифициран и етикиран според Регламента относно класифицирането,
етикирането и опаковането (CLP).

· Пиктограми за опасност
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· Сигнална дума: Опасно

· Елементи на етикета, определящи опасността:
толуен
бутанол

· Предупреждения за опасност (H-фрази)

H225	Силно запалими течност и пари
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите
H361d  	Предполага се, че уврежда плода при бременност
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж
H373   	Може  да причини увреждане  на органите  при продължителна или повтаряща се експозиция
Н304	Може	да бъде	смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища


· Препоръки за безопасност (Р-фрази)

P101		При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	 	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103		Преди употреба прочетете етикета.
P210		Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P301+P310	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 
P305 + P351 + P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P405		Да се съхранява под ключ.
  P501 	Съдържанието/контейнерът да се депонира в съответствие с местните/регионални/ национални/международни нормативни актове.

· Други опасности
Резултати от оценката дали веществото/сместа отговаря на критериите за идентификация на:
·  устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) вещество: Не e приложимо
· високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB) вещество: Не e приложимо

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
· Химична идентичност: смес
· Описание: Смес от изброените по-долу вещества, с неопасни добавки.

	· Опасни съставки:

	CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9

	толуен
 Xn R48/20-63-65, [image: ] Xi R38, [image: ] F R11, R67
Repr. Cat. 3
	25-50%

	
	· Flam. Liq. 2, H225; [image: ] Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; [image: ] Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
	

	CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1

	n-бутил ацетат
R 10-66-67
	2-12%

	
	[image: ] Flam. Liq. 3,  H226 ; [image: ] STOT SE 3 H336  
	

	
CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
	бутанол
· Xi R37/38-41, R10-67
	
2-12%

	
	· Flam. Liq. 3, H226;  Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
	

	CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
	2- бутокси етанол
· Xn R20/21/22;	[image: ] Xi R36/38
	2-12%

	
	· Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319
	

	CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
	метил етил кетон
· Xi R36; [image: ] F R11
R66-67
	 ≤ 2.5%

	
	· Flam. Liq. 2, H225; [image: ] Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
	



· Допълнителна информация: За информация относно приложимите R-фразите виж раздел 16.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
· Описание на мерките за първа помощ.
Обща информация: Симптоми на отравяне могат да възникнат и след няколко часа; поради тази причина се налага медицински преглед поне 48 часа след инцидента.
· След вдишване: Ако пострадалият изпадне в безсъзнание, да се транспортира легнал неподвижно на една страна.
· След контакт с кожата: Засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун.
· След контакт с очите: Очите да се изплакнат обилно под течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. Ако симптомите продължат, да се потърси консултация с лекар.
· След поглъщане: Ако симптомите продължат, да се потърси консултация с лекар.
· Информация за медицинските специалисти:
· Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
 Няма налична допълнителна информация. 
· Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Няма налична допълнителна информация.



5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

· Пожарогасителни средства
· Подходящи средства за гасене на пожар: CO2, пясък, прах за гасене. Да не се използва вода.
· Средства неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Силна водна струя
· Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Няма налична допълнителна информация. 
· Съвети за пожарникарите
· Специални предпазни средства: не се изискват специални мерки.


6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

· Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Носете предпазна екипировка. Незащитени хора да се държат настрана. 
· Мерки за опазване на околната среда:
Да не се допуска проникване в канализацията, повърхностни води или подземни води.
Да се информират съответните органи в случай на изтичане във воден източник или канализация.
Да не се допуска проникване в канализацията, повърхностни води или подземни води.
· Методи и материали за ограничаване и почистване:
Абсорбирайте с подходящи абсорбиращи материали (пясък, диатомит, киселинни и универсални  свързващи вещества, дървени стърготини). 
Замърсения материал да се третира като отпадък съгласно глава 13. 
Осигурете достатъчна вентилация. 
Да не се използва вода или средства на водна основа.

· Позоваване на други раздели
За информация относно безопасен начин на работа виж раздел 7.
За информация относно лични предпазни средства виж раздел 8.
За информация относно третиране на отпадъците виж глава 13.
7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

· Начин на работа:
· Предпазни мерки за безопасна работа: 
  Да се осигури достатъчно добро проветряване/отвеждане на отработените изпарения на работното място.
Да се предотврати образуване на запалими/опасни газове.
· Информация относно защита срещу пожар/експлозия:
Да се държи далеч от източници на запалване – Да не се пуши.
Вземете мерки срещу образуване на електростатични заряди.

· Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости
· Съхранение:
· Изисквания към помещенията и контейнерите за съхранение: Да се съхранява на хладно.
· Информация относно съхранение в едно общо помещение за съхранение: Не е необходимо.
· Допълнителна информация относно условията за съхранение: 
· Контейнерите да се държат плътно затворени.
· Да се съхранява на сухо и прохладно място, в добре затворени кутии
· Специфична(и) крайна (и) употреба (и) Няма налична допълнителна информация. 


8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

· Допълнителна информация относно необходими технически съоръжения на работното място: Няма допълнителна информация; виж точка 7.



·  Контролни параметри
	· Гранични стойности на химични съставки, които подлежат на наблюдение при работа:

	108-88-3 толуен 

	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 384 mg/m³, 100 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 191 mg/m³, 50 ppm
Sk

	123-86-4 n-бутил ацетат

	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 966 mg/m³, 200 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 724 mg/m³, 150 ppm


	   78-83-1 бутанол

	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 231 mg/m³, 75 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 154 mg/m³, 50 ppm


	111-76-2 2- бутокси етанол


	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 246 mg/m³, 50 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 123 mg/m³, 25 ppm
Sk, BMGV


	78-93-3 метил етил кетон


	WEL
	Стойност при краткотрайна експозиция: 899 mg/m³, 300 ppm
Стойност при дълготрайна експозиция: 600 mg/m³, 200 ppm
Sk, BMGV


	Съставки свързани с биологични гранични стойности:

	111-76-2 2- бутокси етанол


	BMGV
	240 mmol/mol креатинин
Средно ниво: урина
Час на вземане на пробата: След приключване на работната смяна
Параметри: метил хипурова киселина в урината



	
	



	78-93-3 метил етил кетон


	BMGV
	70 µmol/L
Средно ниво: урина
Час на вземане на пробата: След приключване на работната смяна
Параметри: метил етил кетон



· Допълнителна информация: За база са използвани актуалните към момента на изготвяне рецептури.

· Контрол при експозиция
· Лични предпазни средства:
· Обща защита и хигиенни мерки: 
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло
Измивайте ръцете преди почивка и при приключване на работата.
Избягвайте контакт с кожата.
· Защита на дихателните пътища: В случай на краткотрайна експозиция или ниско замърсяване, използвайте респираторно оборудване с филтър. В случай на интензивна или дълготрайна експозиция, използвайте автономни дихателни апарати със затворена система.


· Защита на ръцете:
[image: ] Защитни ръкавици
Ръкавиците трябва да бъдат произведени от непромокаема материя, устойчива на въздействието на продукта/веществото/препарата.
Т.к. не са правени специални изследвания в тази връзка, не могат да бъдат дадени препоръки за конкретен вид материал за изработка на ръкавиците за защита от продукта/препарата/ химическата смес.
Определящи при избора на подходящи предпазни ръкавици следва да бъдат времето за проникване на веществото през тях, времето на разпространение на въздействието и на разлагане на материала.

· Материал на ръкавиците
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от допълнителни показатели за качество, които са различни при различните производители. Продуктът е комбинация от няколко вещества, поради това е невъзможно да се предвиди устойчивостта на материала предварително. Преди употреба ръкавиците трябва да се тестват.

· Време за проникване на износването в материала на ръкавиците
Данни за точното време за проникване на въздействието на продукта в материала следва да бъдат получени от производителя на предпазните ръкавици и изискванията в това отношение трябва да се спазват.


· Защита на очите:

[image: ]  Плътно прилепващи предпазни очилa








9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

	· Информация относно основните физични и химични свойства
· Обща информация

	· Външен вид:
Агрегатно състояние:	Течност
Цвят:	Съгласно продуктовата спецификация
· Мирис:	Характерен
· Праг на мирис:	Не е определен

	· рН:                                                            Не е определена

	· Промяна в агрегатното състояние
Точка на топене/Температурен интервал на топене: Неопределени.
Точка на кипене/Граници на кипене:  108 °C

	· Температура на възпламеняване:	4°C

	· Запалимост (твърдо вещество, газообразно): Не е приложимо

	· Температура на запалване:	240°C

	· Температура на разпадане:   Не е определена

	· Самозапалимост:	Продуктът не е самозапалим.

	· Опасност от експлозия:	Няма опасност от експлозия. Въпреки това обаче, е възможно образуване на избухливи пари.

	· Граници на експлозия:
Долна:	1.2 Vol %
Горна:	7,0 Vol %

	· Налягане на парите при 20°C: 29  hPa

	· Плътност:	Не е определена
· Относителна плътност      Не е определена
· Плътност на парите           Не е определена
· Скорост на изпаряване:       Не е определена

	· Разтворимост във / Възможност за смесване с вода: Невъзможен или труден за смесване.

	· Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Не е определен

	·Вискозитет:
Динамичен: Не е определен
Кинематичен: Не е определен


	· Съдържание на разтворители:
Органични разтворители:	73,5 %
Летливи органични съединения (VOC) (ЕО)   73,50 %

	Съдържание на твърди вещества:	 26,5 %
Допълнителна информация: Няма налична допълнителна информация









10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

· Реактивност
· Химически стабилен
· Топлинно разпадане / условия, които трябва да се избягват: Няма вероятност от разпадане, ако се използва съобразно спецификациите.
· Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции
· Условия, които трябва да се избягват: Няма налична допълнителна информация
· Несъвместими материали: Няма налична допълнителна информация
· Опасни продукти от химическо разпадане: Не са известни опасни продукти от химическо разлагане.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

· Информация за токсичните ефекти
· Остра токсичност:

	· Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация):

	108-88-3 толуен

	При поглъщане
При контакт с кожата
При вдишване
	LD50
LС50
LC50/4h
	5000 mg/kg (плъх)
12124 mg/kg(заек)
5320 mg/l (мишка)



· Първоначално дразнещо действие:
· върху кожата: Дразни кожата и лигавицата.
· върху очите: Дразнещ ефект.
· Сенсибилизация: Не е известно сенсибилизиращо действие.
Друга токсикологична информация:
На базата на метода за оценка на "Общите насоки за категоризиране на препарати в ЕС" в последната валидна редакция, продуктът е свързан със следните опасности: 
Дразнещ
Токсикологични ефекти (CMR effects) (канцерогенност, мутагенност, токсичност за репродукцията)
Repr. 2



12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

· Токсичност
· Токсичност за водните организми: Няма налична допълнителна информация
· Допълнителна екологична информация
· Устойчивост и разградимост: Няма налична допълнителна информация
· Поведение в околната среда:
· Биоакумулираща способност: Няма налична допълнителна информация
· Преносимост в почвата: Няма налична допълнителна информация
· Допълнителна екологична информация
· Общи указания:
Клас на опасност по отношение на водите 2 (по немското законодателство) (Собствена класификация): опасен за водата
Да не се допуска попадането на продукта в подпочвените води, водни басейни и канализационната мрежа. 
Опасен за питейната вода, дори при проникване в малки количества в почвата.
· Резултати от оценката на PBT и vPvB
· PBT: Не е приложимо
 · vPvB: Не е приложимо
·  Други неблагоприятни ефекти: Няма налична допълнителна информация


13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

· Метод за третиране на отпадъците
· Препоръки 
Да не се депонира заедно с битови отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализационната мрежа.
· Замърсени опаковки:
· Препоръки: Депонирането следва да се извършва в съответствие с официалните нормативни разпоредби.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

·  Номер по списъка на ООН (UN-номер)
· ADR, IMDG, IATA		UN 1263

· Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
·  ADR				1263 БОЯ
· IMDG, IATA			БОЯ

Клас (ове) на опасност при транспортиране
· ADR, IMDG, IATA
[image: ]
· Клас 				3. Запалими течни вещества
· Етикет				3
· Опаковъчна група:			
· ADR, IMDG, IATA			II
· Опасности за околната среда
· Замърсител на морските басейни			Не

· Специални предпазни мерки за потребителите	Внимание: Запалими течни вещества
· Код за опасност (по Кемплер): 			33
· EMS номер:					F-E, S-Е
Транспортиране в наливно състояние 		Не е приложимо
съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 	
Кодекс IBC

    · Информация относно 
транспортирането/Допълнителна информация:

   · ADR
  	·  Ограничени количества (LQ)			5L
  · Изключени количества (EQ) 				Код: E2
Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 ml
Максимално нетно количество на обща опаковка: 500 ml
· Транспортна категория				2
· Код за тунелни ограничения 				D/E

· IMDG
· Ограничени количества (LQ)				1L
· Изключени количества (EQ)  				Код: E2
Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 ml
Максимално нетно количество на обща опаковка: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN1263, PAINT, 3 II
15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

· Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Няма налична допълнителна информация
·  Оценка на безопасност на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на безопасността на 
химичното вещество.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържащата се тук информация се основава на данните, които са ни известни към момента.  Тя обаче не представлява гаранция за конкретни характеристики на продукта и не обосновава договорно правоотношение.

· Приложими фрази

H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане
Н304	Може	да бъде	смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H312	Вреден при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332	Вреден при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж
H361d  	Предполага се, че уврежда плода при бременност
H373   	Може  да причини увреждане  на органите  при продължителна или повтаряща се експозиция
-----------------
R10		Запалим.
R11		Лесно запалим
R20/21/22	Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R36		Дразни очите.
R36/38	Дразни очите и кожата
R37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R38		Дразни кожата.
R41		Риск от тежко увреждане на очите.
R48/20	Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R63		Възможен риск от увреждане на плода при бременност
R65		Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане
R66		Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата
R67		Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.



· Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел „Безопасност на продуктите“
· Лице за контакт: г-н Рашад
· Съкращения и акроними:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейско споразумение за международен сухопътен транспорт на опасни товари)
IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
IATA: Международна организация за въздушен транспорт
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества и смеси
EINECS Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества 
ELINCS :Европейски списък на нотифицираните нови химични вещества
CAS: Химическа реферативна служба, подразделение на Американското химическо общество
VOC: летливи органични вещества (САЩ, ЕС)
LC50: Летална концентрация, 50 процента
LD50: Летална доза, 50 процента 
Flam. Liq. 2: Запалими течни вещества, Категория на опасност 2
Flam. Liq. 3: Запалими течни вещества, Категория на опасност 3
Acute Tox. 4:Остра токсичност, Категория на опасност 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
Eye Dam. 1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Repr. 2 : Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2 
STOT SE 3: Специфична  токсичност  за  определени  органи  —  еднократна експозиция, категория на опасност 3
[bookmark: _GoBack]STOT RE 2: 	Специфична токсичност  за определени органи — повтаряща  се експозиция, категория на опасност 2
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване, категория на опасност 1


Подписаната, Ивелина Людмилова Димова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Информационен лист за безопасност за продукт Kapci 1K Запълващ грунд (филер). Преводът се състои от 11страници.


Преводач: ..................................., Ивелина Людмилова Димова
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